**Ogłoszenie o przetargu na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 190-210 KM**

Zamarte, 30.03.2021 r.

**Ogłoszenie o przetargu**

Zarząd Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup wraz  
z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wg załączonej specyfikacji technicznej.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej 190 - 210 KM, zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w ogłoszeniu:

1. Silnik

- 6 cylindrowy spełniający obowiązujące normy emisji spalin

- moc znamionowa – 190 - 210 KM

- pojemność skokowa – min. 6,0 l

- maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 850 Nm

2. Układ przeniesienia napędu:

- Napęd na koła: 4 x 4

- minimalna Ilość biegów (przód/tył): 20/20

- prędkość maksymalna 40 km/h osiągana przy obniżonej prędkości obrotowej silnika

- rewers elektryczny

3. Tylny WOM

- prędkości 540/540E/1000 obr/min

- załączany na błotniku

4. Układ hydrauliczny

- pompa o wydatku min. 150 l/min lub pompa o zmiennym wydatku

- minimum 3 pary zaworów hydrauliki zewnętrznej, sterowane elektronicznie

- sterowanie podnośnikiem z błotnika

5. Ogumienie preferowane (do uzgodnienia)

- przód: 540/65 R30

- tył: 650/65 R42

- felgi umożliwiające uzyskanie rozstawy 150 cm pomiędzy oponami

6. Podnośnik TUZ

- udźwig – min. 7500 kg (udźwig maksymalny na końcu ramion)

- ramiona z hakami 3 kategorii

- łącznik górny - hydrauliczny 3 kategorii

7. Zaczepy

- górny transportowy – automatyczny

- górny transportowy – kula k80

- dolny – kula k80, przystosowany do dużego nacisku pionowego

7. Wyposażenie dodatkowe

- przedni podnośnik TUZ wraz z balastem 1000 kg

- oś przednia amortyzowana

- obciążniki kół tylnych - ok 500 kg na koło

- system ISOBUS

- system automatycznego prowadzenia ze wsparciem GPS

- radio

- instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa.

**Pozostałe wymagania**

– okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy;

– **serwis**

w ofercie podać:

* lokalizację punktu serwisowego,
* szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,
* terminy i koszt przeglądów,
* cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,
* koszt dojazdu,
* dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,
* instrukcja obsługi w języku polskim.

**Oferta powinna zawierać:**

– cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia  
o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),

– termin realizacji dostawy (oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w Zamartem do 01.08.2021r.),

– warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego płatności: I termin 30 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 70% wartości zamówienia do 30.10.2021 r.),

– warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

***W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt:*** Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com

**Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:**

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Parkowa 1,  
   Zamarte, 89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa ciągnika rolniczego do HZ Zamarte”
2. Termin składania ofert upływa w dniu **12.04.2021 r. , o godz. 12.00.**
3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

– niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,

– dowolnego wyboru oferenta,

– zamówienia wybranej konfiguracji maszyny,

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

Klauzula RODO